附件1

**广东省泗安医院医疗废水检测服务**

**采购需求**

一、项目背景

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及地方环保部门要求，为保障医疗废水排放符合国家法规标准，广东省泗安医院现需委托具备资质的第三方检测机构开展医疗废水检测服务。

二、服务内容（详见采购清单）

三、技术要求

1.资质要求

 检测机构需具备CMA（中国计量认证）资质，且检测项目需在资质认定范围内。

 优先选择具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的机构。

2.检测方法

 需严格按照国家标准（GB）或生态环境部行业标准（HJ）执行，并提供检测方法依据文件。

3.数据要求

 检测数据需真实、准确，检测报告须加盖CMA章；

 若检测结果超标，需提供原因分析及整改建议。

四、服务要求

1.服务流程

 采样：由检测机构专业人员按规范现场采样，并做好样品标识及保存。

 运输：使用专用设备运输，确保样品有效性。

 检测：专业检测。

出具报告：采样后7个工作日内出具正式检测报告并邮寄给采购人。

2.保密要求

 检测机构需签订保密协议，不得泄露医院相关数据及信息。

3.应急服务

 如遇环保部门突击检查或医院临时需求，需在24小时内响应并完成加急检测。

五、服务期限

合同履行期限：本项目服务期自合同签订之日起叁年，合同根据年度考核结果一年一签，如年度服务考核不满意（检测次数不够或报告出具不及时等），采购人有权单方面无责任终止合同。

附：采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被测单位 | 监测点 | 监测项目 | 点位 | 次数 | 备注 |
| 数量 |
| 1 | 广东省泗安医院 | 东城门诊部 | 粪大肠菌群、总余氯 | 1 | 12 | 每月1次 |
| 沙门氏菌 | 1 | 4 | 每季度1次 |
| 志贺氏菌 | 1 | 2 | 每半年1次 |
| 化学需氧量、悬浮物 | 1 | 48 | 每周1次 |
| 采样出车 | 1 | 48 | 每周1次 |
| **东城门诊部小计** |
| 2 | 莞城门诊部 | 粪大肠菌群、总余氯 | 1 | 12 | 每月1次 |
| 沙门氏菌 | 1 | 4 | 每季度1次 |
| 志贺氏菌 | 1 | 2 | 每半年1次 |
| 化学需氧量、悬浮物 | 1 | 48 | 每周1次 |
| 采样出车 | 1 | 48 | 每周1次 |
| **莞城门诊部小计** |
| 3 | 泗安门诊部 | 粪大肠菌群、总余氯 | 1 | 12 | 每月1次 |
| 沙门氏菌 | 1 | 4 | 每季度1次 |
| 志贺氏菌 | 1 | 2 | 每半年1次 |
| 化学需氧量、悬浮物 | 1 | 48 | 每周1次 |
| 采样出车 | 1 | 48 | 每周1次 |
| **泗安门诊部小计** |  |