广东省泗安医院内涝整治工程设计服务采购需求

**一、项目背景**

为有效解决省泗安医院麻涌院区内涝问题，提升院区排水防涝能力，保障人民生命财产安全，现需委托具备资质的设计单位开展内涝整治工程设计服务，工程总投资约180万元，其中建安费约160万元。项目需符合《城镇内涝防治技术规范》（GB 51222-2017）、《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）等国家及地方相关标准要求。

**二、服务内容**

1. 设计范围

- 项目区域：广东省泗安医院麻涌院区。

- 设计内容：

- 现状调研与分析（排水管网、地形、历史内涝点等）；

- 内涝成因诊断及风险评估；

- 内涝整治工程方案设计（包括排水系统改造、调蓄设施维护、河道疏浚等）；

- 施工图设计

- 配合施工阶段的技术交底、变更设计等后续服务。

2. 设计成果要求

- 提交《内涝整治工程设计方案》；

- 完整施工图设计文件（含结构、水利、电气等专业图纸）；

- 后期服务承诺（施工配合、验收支持等）。

**三、技术要求**

1. 资质要求

（1）已在中国境内依法登记设立，具有独立法人资格，并取得法定中介服务资质，有健全的执业规则以及其他相应的管理制度且近三年内无不良信用记录，经营范围必须满足本次公开选取范围。

（2）参加本次采购范围的机构需取得工程设计水利行业丙级或以上资质，入驻广东省网上中介服务超市优先。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或失信记录，供应商需要通过“信用中国”和中国政府采购网等渠道查询信息并加盖企业公章。

（4）能独立完成项目的方案设计、施工图设计等工作。

（5）本项目不接受联合体报名。

2. 设计标准

满足招标人所期望实现的质量目标。

3. 设计深度

满足《建筑工程设计文件编制深度规定》及相关行业规范要求。

**四、服务要求**

1. 进度要求

- 合同签订后10日内提交设计方案；

- 方案确定后20日内完成施工图设计；

- 全程配合甲方审查流程。

2. 人员配置

- 组建专业团队（含水利水电等专业人员），并提供人员资质证明；

- 项目负责人需全程参与，关键节点需现场汇报。

**五、报价要求**

1. 按建安费160万的比例报价，最高限价60000元

2. 报价方式：按设计阶段分项报价（方案设计、施工图设计、后期服务等）；

3. 费用包含：人工费、差旅费、税费等；

4. 优化建议：鼓励提出合理化建议以降低工程总投资。

**六、项目资料要求**

请合格供应商准备以下资料（请按以下顺序装订，所有资料须加盖公章）：

1．资料封面。所含内容依次如下：封面标题《广东省泗安医院内涝整治工程设计服务采购项目论证资料》、供应商名称、联系人、联系方式；

2．项目报价表（报价以下浮率填报）；

3．提供响应本项目采购需求及评比标准的具体内容，实施方案及服务承诺函等；

4．详细介绍公司情况（企业简介、财务状况、专业技术能力等）及相应服务的特点及优势；

5．提供同类服务项目业绩一览表；

6．供应商《营业执照》和《税务登记证》、《组织机构代码证》或（三合一）的复印件（加盖公章）；

7．法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

8．公司的相关资质证书；

9.供应商自行承诺不存在下述情形:①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②为项目提供规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

10．准备装订好资料3份，正本1份，副本2份。